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[bookmark: _GoBack]Аннотация 
В настоящее время происходит изменение социально-экономической ситуации в стране и в мире и, соответственно, изменяется и рынок труда. Возросшие требования к уровню профессиональной подготовленности кадров актуализируют проблемы профессиональной ориентации молодежи. [1]
Профессиональная ориентация в современном обществе это не только совокупность мероприятий, которые позволяют человеку выбирать профессию с учетом его запросов и возможностей. Профессиональная ориентация - это государственная по масштабам, экономическая по результатам, социальная по содержанию, педагогическая по методам сложная и многогранная проблема [1]. Профориентация должна содействовать рациональному распределению трудовых ресурсов общества в соответствии с интересами, склонностями, возможностями личности и потребностями народного хозяйства страны в кадрах определенных профессий. 
Профессиональное самоопределение рассматривается как результат процесса формирования у учащихся внутренней готовности к осознанному и самостоятельному построению, корректировке и реализации своего развития, самостоятельного нахождения личностно-значимых смыслов в конкретной профессиональной деятельности. Одним из оптимальных способов организации профессионального самоопределения является организация профессиональных проб учащихся. 
Профессиональные пробы являются, своего рода, моделью конкретной профессии, посредством апробирования которой, учащиеся получают сведения об элементах деятельности различных специалистов, что позволяет узнать данную профессию изнутри. При этом обучающиеся на собственном опыте узнают о своих индивидуальных качествах и способностях, а главное, могут сами соотнести свой природный и накопленный потенциал с требованиями профессиональной деятельности, например, в области разработки и эксплуатации нефтяных, газовых и газоконденсатных месторождений.
Приобретенный социальный опыт поможет школьникам легче определиться с теми направлениями, которые им нравятся и где они смогут быть наиболее успешны и конкурентоспособны. 
Профессиональная проба – это завершенный вид учебно-трудовой деятельности обучающихся, моделирующий элементы определенного вида технологического (производственного) процесса и способствующий формированию целостного представления о содержании специальности. 
Настоящая рабочая программа предназначена для реализации на базе ГАПОУ «Альметьевский политехнический техникум» условий для профессионального самоопределения обучающихся школ по специальности  21.02.01 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений в рамках реализации мероприятия «Государственная поддержка профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения соответствия их материально-технической базы современным требованиям» федерального проекта «Молодые профессионалы» (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» национального проекта «Образование» государственной программы «Развитие образования» по  лоту № 5: «Промышленные и инженерные технологии».
Задачи: 
- познакомить учащихся содержанием и характером труда работников данной специальности;
- сформировать допрофессиональные знания, умения и навыки, опыт практической работы по специальности 21.02.01 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений; 
- развить и укрепить интерес к будущей профессии; 
- воспитать готовность к самостоятельному, сознательному и обоснованному выбору специальности. 
Настоящая программа представляет собой комплекс мероприятий (профессиональных проб), проводимых в форме мастер классов, практических занятий, экскурсионно-выставочных мероприятий.

1. Особенности организации профессиональной пробы
Профессиональные пробы организованы на базе ГАПОУ «Альметьевский политехнический техникум».
Программа проведения профессиональных проб построена таким образом, что школьникам дается возможность приобрести допрофессиональные знания, умения и навыки практической работы в профессиональной деятельности, укрепить интерес к будущей профессии. 
При проведении профессиональных проб используется учебно-лабораторное и учебно-производственное оборудование, программное обеспечение и инвентарь Мастерской по компетенции «Добыча нефти и газа». Программа проведения профессиональных проб по специальности 21.02.01 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений предусматривает выполнение необходимых требований и правил безопасности труда. Профессиональные пробы являются частью профессиональной ориентации обучающихся 8-9 классов. Профессиональные пробы проводятся рассредоточено. Каждая профессиональная проба представляет собой самостоятельную, логически завершенную единицу учебно-трудовой деятельности. 
Этапы программы: 
1. Подготовительный: 
- проведение анкетирования среди учащихся 8-9 классов с целью выявления профессиональной ориентации; 
- проведение встреч рабочих групп по планированию совместной деятельности в рамках программы профессиональных проб по специальности 21.02.01 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений. 
2. Практический: 
- заключение договоров с образовательными партнерами о прохождении профессиональной пробы обучающимися школ 8-9 классов; 
- организация и проведение профессиональных проб для школьников;
- информационное обеспечение участников программы.
- по итогам реализации программы предусмотрено анкетирование участников профессиональных проб.
3. Заключительный: 
- подготовка аналитической справки о реализации программы профессиональных проб по специальности 21.02.01 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений за отчетный период; 
- планирование работы на следующий учебный год.

2. Планируемые результаты освоения программы
По итогам выполнения профессиональных проб школьники должны знать: 
- содержание, характер труда в данной сфере деятельности, требования, предъявляемые к личности и профессиональным качествам;
- общие теоретические сведения, связанные с характером выполняемой пробы;
- технологию выполнения профессиональной пробы;
- правила безопасности труда;
- правила использования оборудования и инвентаря на примере практической пробы.
Школьники
должны уметь:
- выполнять простейшие операции; 
- выполнять санитарно-гигиенические требования и правила безопасности труда;
- соотносить свои индивидуальные особенности с профессиональными требованиями.
[bookmark: sub_1400]
3. Характеристика профессиональной деятельности специальности 21.02.01 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений
Одно из самых ценных ископаемых и товаров в сегодняшнем мире – нефть. Это инструмент геополитики, за неё ведутся войны, она оживляет экономику любого государства. Нефть сегодня называют чёрным золотом и добывают этот ресурс люди разных профессий, которых объединяют под общим названием – нефтяники. Так называют работников нефтедобывающих промыслов от инженера до помощника бурильщика. 
В современной нефтяной отрасли активно используются достижения компьютерных технологий. Работа специалистов осуществляется как в офисе, так и непосредственно на месторождении. Благодаря внедрению в работу качественно новых технологий, профессия нефтяник открывает двери молодым специалистам, которые получают шанс быстро продвинуться по карьерной лестнице. Кроме этого, стартовый оклад нефтяника гораздо выше, чем у некоторых офисных сотрудников.
Для достижения успеха в нефтяной отрасли необходимо обладать высоким уровнем квалификации.
Кроме этого, выдвигаются следующие требования:
- для рядовых сотрудников – среднее специальное, для руководящих должностей – высшее образование;
- опыт проведения инженерно-геологических изысканий;
- навыки использования систем автоматизированного проектирования (AutoCAD, DraftSight, LibreCAD);
- готовность к командировкам и переездам.
На сегодняшний день достойной альтернативы ископаемым источникам энергии не существует. В будущем они наверняка появятся, а пока профессия нефтяник будет пользоваться популярностью, и привлекать в свои ряды молодых специалистов.
О месторождениях нефти в земле люди знали очень давно, но не использовали их. Часто при раскопках археологи находят некоторые вещи и постройки, для укрепления которых использовался застывающий нефтяной битум. Черная густая жидкость, которая пробивалась из-под земли и местами смешивалась с водой рек, пугала своей неизвестностью. У некоторых народов нефть использовалась в лекарственных целях. В качестве горючего материала нефтепродукты начали использоваться сравнительно недавно, с началом технического прогресса. Тогда и встал вопрос добычи этого полезного ископаемого из земных недр.
По историческим данным, первая в мире буровая скважина для промышленной добычи нефти была создана в Пенсильвании. Пробурил ее Эдвин Дрейк, никому не известный старатель-одиночка. Пожалуй, это и был первый нефтяник. Профессия не была столь популярной в те давние времена, никто не знал истинных размеров запасов этого полезного ископаемого. А первым переработчиком нефти исследователи считают братьев Чумеловых, которые еще в 1745 году на берегу реки Ухты соорудили предприятие по производству керосина и смазочных масел.
[bookmark: socialnaya-znachimost-professii-v-obshch]Социальная значимость профессии в обществе
Большинство стран современного мира зависят от нефти больше, чем от политической обстановки в стране. Разумеется, нефтяник, добывающий столь необходимый для народа ресурс, приносит огромную пользу своим согражданам. Потребность в специалистах этой сферы зависит от региона страны и вообще от места на карте мира. В нашем государстве большая часть залежей нефти уже открыта, но далеко не все месторождения разрабатываются. Поэтому нефтянику несложно найти работу, но он должен быть готов работать вдали от дома вахтовым методом.
[bookmark: massovost-i-unikalnost-professii]Массовость и уникальность профессии
Люди этой профессии должны иметь склонность к техническим наукам, хорошее физическое состояние и быть внимательными. Нефтяник должен следить за манометрами, вовремя реагировать на изменение давления, владеть электроинструментом и обладать множеством других навыков в зависимости от его конкретной функции на промысле. Хороший специалист в этой области имеет огромные перспективы. Нефть – это хороший способ заработать, в том числе и для сотрудников промысла. Кроме того, толковый инженер и проектировщик газовых скважин может уехать работать за рубеж, где мировые нефтяные гиганты щедро платят опытным специалистам.
[bookmark: professionalnye-kachestva]Профессиональные качества
Как видно из вышеприведенного краткого описания процесса добычи и переработки нефти, специалисты любого звена должны обладать высоким уровнем квалификации, хорошим образованием и как минимум базовое знание профессионального программного обеспечения. Чем выше предлагаемая заработная плата, тем серьезнее требования к соискателю.
В настоящий момент все перечисленные специальности являются весьма популярными в России. И, прежде всего, благодаря высокой оплате. В нефтедобывающей промышленности – самые высокие зарплаты. Именно они являются мощнейшим стимулом при выборе профессии геолога, геофизика или бурильщика.
Кроме того, в этой отрасли предусматривается большое количество льгот и дополнительных бонусов: различные доплаты и финансовые поощрения, отдых и проезд в отпуск за счет предприятий, ранний выход на пенсию (если месторождения расположены в районах,  приравненных к Крайнему Северу) и т.д.
Не последнюю роль играют также престиж и востребованность профессии. Люди, занятые в нефтедобывающей отрасли, пользуются особым уважением и почетом. А грамотные специалисты, имеющие специальное образование, ценятся на вес золота. Да и выпускники нефтяных институтов всегда имеют отличные возможности для старта в жизни и для построения карьеры.
Одним словом, выбирая эту профессию, абитуриент точно не останется за бортом. Кроме того, ему гарантировано трудоустройство, высокая зарплата и, при способностях и желании, блестящая карьера.

4. Содержание профессиональных проб
Профессиональные пробы проводятся по профессиональной компетенции: «Добыча нефти и газа» в рамках рабочей профессии «Оператор по добыче нефти, газа и газового конденсата»
Описание профессиональной компетенции.
Компетенция включает знания по поддержанию технологического процесса добычи нефти, газа и газового конденсата:
- Подготовка инструмента и материалов к работе по обслуживанию промыслового оборудования.
- Обслуживание оборудования скважины, трубопроводной арматуры.
- Обслуживание и поддержание технологического режима работы скважины механизированной добычи с погружным приводом насосов.
- Обслуживание и поддержание технологического режима работы скважины механизированной добычи с наземными приводами насосов.
- Обслуживание и поддержание технологического режима работы оборудования, учет количества и качества добываемых флюидов.
- Обслуживание оборудования, использующего в процессе добычи нефти химические реагенты.
Операторы по добыче нефти, газа и газового конденсата должны вести технологический процесс; производить монтаж, демонтаж, техническое обслуживание и ремонт наземного промыслового оборудования, установок, механизмов и коммуникаций; осуществлять снятие и передачу параметров работы скважин, контроль за работой средств автоматики и телемеханики.
Оператор по добыче нефти, газа и газового конденсата работает в цехах нефтедобывающих предприятий. 
Профессиональные понятия о специальности
Цель: Целенаправленная работа по мотивации с учащимися общеобразовательных школ на освоение рабочих профессий по специальностям. 
 
Часть 1. Презентация отрасли «Нефтегазовое дело»
Формат работы: групповой. 
Общее время на мероприятие 45 минут. 
Мастерская «Добыча нефти и газа». 
Цель занятия заключается в систематизировании теоретических знаний обучающихся о нефтяной промышленности, также в актуализации понятий о процессах бурения скважин, способах эксплуатации скважин и разработки месторождений, а также особенностях сервисного обслуживания оборудования; сублимирование понятий о современном экономическом состоянии нефтяной отрасли в России.
Оборудование: Мультимедийный проектор, компьютер.
Программное обеспечение: презентация о специальности. 
Время: 10 минут

Часть 2. Занятия в лаборатории контроля качества нефтепродуктов
Формат работы: групповой. 
Общее время на мероприятие 45 минут. 
Лаборатория контроля качества нефтепродуктов.
Цель занятия в лаборатории – знакомство со свойствами нефти и нефтепродуктов.
Основная задача формирование четких представлений о тесной связи физико-химических и эксплуатационных свойств топлив, масел и других нефтепродуктов со свойствами исходного сырья и методами его переработки. В лаборатории возможно определение характеристик физико-химических свойств нефти и нефтепродуктов и их тесной связи с эксплуатационными показателями.
Нефть и нефтепродукты представляют собой сложную смесь углеводородов и их гетеропроизводных. Анализ таких смесей с выделением индивидуальных соединений требует много времени. Поэтому в технологических расчетах при определении качества сырья продуктов нефтепереработки и нефтехимии часто пользуются данными технического анализа. Последний состоит в определении некоторых физико-химических и эксплуатационных свойств нефтепродуктов. 
Рассмотрение некоторых физических свойств нефти и нефтепродуктов возможно в лаборатории контроля качества нефтепродуктов.

Лабораторная работа №1 Определение плотности нефтепродуктов пикнометром
Метод определения плотности с помощью пикнометра основан на сравнении массы испытуемого нефтепродукта определенного объема при определённой температуре с массой воды того же объема при той же температуре.
Данный метод незаменим в тех случаях, когда исследуемое вещество имеется в небольшом количестве, и применим для любых нефтепродуктов, включая битумы.
Пикнометрический метод самый точный (точность 0,0002 г/см3), но более длительный.
Пикнометр представляет собой стеклянный сосуд с кольцевой меткой на шейке (рисунок 1) объемом от 1 до 100 мл. 
[image: http://arxipedia.ru/wp-content/uploads/2012/13/image024.jpg]
Рисунок 1 - «Пикнометр»

Порядок выполнения работы
Определение плотности производят следующим образом:
1) Пикнометр последовательно промывают водой дистиллированной водой, а затем спиртом и высушивают в сушильном шкафу, охлаждаю в эксикаторе и взвешивают с точность до 0, 0002 г.
2) затем заполняю дистиллированной водой до метки и взвешивают.
3) определить объем пикнометра по формуле:
ᴠ=( m2-m1 ) / 0, 99823
m1 – масса пустого пикнометра
m2 – среднее значение массы пикнометра с водой
0, 99823- масса 1 мл воды при 20ᵒС
4) заполните пикнометр испытуемым продуктом по метку
5) поместите пикнометр в термостат при 20ᵒС на 30 минут. Затем взвесьте
6) рассчитайте плотность по формуле 
P420= (m2-m1)/v
m2 - масса пикнометра с анализируемым веществом
m1 - масса пустого пикнометра
v - объем пикнометра

Лабораторная работа №2 Определение фракционного состава нефтепродукта
Цель - научиться определять фракционный состав бензина с использованием аппарата АРН-ЛАБ-03.
Оборудование и материалы:
- аппарат для разгонки нефтепродуктов АРН-ЛАБ-03;
- колба для разгонки нефтепродуктов КРН-1-125 (ГОСТ 25336–82);
- мерный цилиндр с носиком и оплавленными краями вместимостью 100 см3 и ценой деления 1 см3 (ГОСТ 1770–74);
- мерный цилиндр с носиком и оплавленными краями вместимостью 10 см3 и ценой деления 0,1 см3 (ГОСТ 1770–74);
- стеклянные ртутные термометры ASTM 7C (–2 ... +300 °С) и ASTM 8C (–2... +400 °С), наполненные азотом, с градуировкой на столбике, покрытые эмалью с обратной стороны;
- стеклянные ртутные термометры типа ТИН 4-1 и ТИН 4-2 (ГОСТ 400-80);
- секундомер не ниже 2-го класса точности;
- барометр;
- обезвоживающие вещества: сернокислый безводный натрий (сульфат натрия) (ГОСТ 4166–76) и хлористый натрий (ГОСТ 4233–77) или любые другие обезвоживающие реагенты;
- фильтровальная бумага (ГОСТ 12026–76);
[image: АРН-ЛАБ-03 Аппарат для разгонки нефтепродуктов]- образцы бензинов.












Аппарат для разгонки нефтепродуктов АРН-ЛАБ-03 (далее – аппарат) предназначен для определения фракционного состава светлых и темных нефтепродуктов в соответствии с ГОСТ 2177–99 и другими аналогичными стандартами в диапазоне температур от +35 до +400 °С. Аппарат выполнен в настольном варианте и состоит из блоков – нагрева и конденсации, а также из стеклянных комплектующих изделий (колбы, термометров, мерных цилиндров).
Температура конца кипения бензина характеризуется наивысшим значением. Процесс перегонки заканчивается, когда после достижения своего наивысшего значения температура начинает падать. Остающееся в колбе небольшое количество бензина называется остатком. Объем его измеряют отдельно. Разность между взятым объемом топлива (100 мл) и суммарным объемом его конденсата в мерном цилиндре и остатка в колбе представляет потери, характеризующие летучесть топлива.
Часть 3. Занятия на нефтяном полигоне
Формат работы: групповой. 
Общее время на мероприятие 60 минут. 
Мастерская «Добыча нефти и газа».
На нефтяном полигоне выполняются работы связанные с обслуживанием нефтепромыслового оборудования. Работы содержат задания, которые имеют несколько модулей, выполняемых последовательно. 
Модуль 1: Обслуживание скважины, эксплуатируемой установкой штангового глубинного насоса (УШГН).
Модуль 2: Обслуживание автоматизированной групповой замерной установки (АГЗУ).
Работы, выполняемые на нефтяном полигоне, позволят познакомиться и приобрести навыки профессиональной компетенции: «Добыча нефти и газа».
Описание профессиональной компетенции.
Компетенция включает знания по поддержанию технологического процесса добычи нефти и газа:
- Подготовка инструмента и материалов к работе по обслуживанию промыслового оборудования.
- Обслуживание и поддержание технологического режима работы скважины механизированной добычи с наземными приводами насосов.
- Обслуживание и поддержание технологического режима работы оборудования, учет количества и качества добываемых флюидов.
Все работы на полигоне проводятся с учетом обеспечения мер безопасности.
Газоанализатор СГГ-20 Микро - используется для обеспечения безопасности персонала от воздействия взрывоопасных концентраций многокомпонентных смесей паров и горючих газов в воздухе. Будет применяться при выполнении работ в условиях нефтяного полигона при выполнении работ по обслуживанию скважин.

Модуль 1: Обслуживание скважины, эксплуатируемой установкой штангового глубинного насоса (УШГН)
Необходимо:
1. Провести замер ГВС, с заполнением журнала.
2. Провести визуальный осмотр СК (выявить неисправности оборудования):
3. Подготовить инструмент на рабочем месте.
4. Остановить СК.
5. Сменить приводные ремни. 
6. Проверить масло в редукторе.
7. Сменить уплотнения ПФ-270 СУСГ2а (верхняя камера)
8. Убрать рабочее место.
9. Пуск СК.
10. Определить подачу на скважине (методом опрессовки, путем закрытия и открытия линейной задвижки на трубопроводе)
11. С исходного места участник готовит прибор (СГГ-20 Микро) к работе
12. Проверить (по манометру) давления на отрезке между затрубной задвижкой и заглушкой. 
13. Стравить (имитация) избыточное давление через манометрический вентиль. 
14. Снять заглушку на патрубке.
15. Установить волномер.
16. Соединить волномер с блоком регистрации.
17. Открыть затрубную задвижку.
18. Ввод параметров: номер скважины, код цеха, код месторождения, оператор, организация, вид исследования.(Индивидуально по заданию).
19. Замер динамического уровня (2 эхограммы с записью в память блока регистрации) далее «БР».
20. Закрыть затрубную задвижку, стравить избыточное давление.
21. Произвести демонтаж волномера.
22. Установить заглушку на патрубок затрубной задвижки.
23. Убрать рабочее место, уложить прибор в транспортное состояние.
24. Выдача результата замера с записью в журнале.  
Оборудование:
Станок качалка: СК 
Прибор СГГ-20 Микро

Модуль 2: Обслуживание АГЗУ
Необходимо:
1. Провести: замер ГВС, с заполнением журнала
2. Осмотр АГЗУ с наружи.
3. Осмотр АГЗУ внутри. 
4. Осмотреть все запорную арматуру и прочие оборудование на предмет неисправности
Автоматизированная групповая замерная установка.
Приборы: 
Газоанализатор, технические манометры.  

[bookmark: _Toc379539626]Критерии оценки
Критерии оценки и количество начисляемых баллов (субъективные и объективные) таблица 1. Общее количество баллов задания/модуля по всем критериям оценки составляет 100.
Таблица 1
	Раздел
	Критерий
	Оценки

	
	
	Субъективная (если это применимо)
	Объективная
	Общая

	А
	Обслуживание скважины УШГН
	
	50
	50

	С
	Обслуживание АГЗУ
	
	50
	50

	Итого = 
	
	100
	100
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